**GEWERK FENSTER**

Ergänzung zum Ausschreibungstext

unbedruckte Schutzhüllen

Allgemeine Bestimmungen zur Baumontage:

Ergänzung:

SCHUTZ der eingebauten Fenster und Fenstertüren

Alle ordnungsgemäß eingebauten und gereinigten Fensterflügel bzw. Fenstertürflügel sind abschließend mit einer Fenster- bzw. Türschutzhülle (z. B. SIMPROFLEX oder vergleichbares Produkt) zu versehen, um allfälligen Verunreinigungen und Beschädigungen durch andere Gewerke (wie z. B. Farbrückstände o. ä.) vorzubeugen bzw. diese hintanzuhalten.